16. 01.2025
Техническое задание на полумаски фильтрующие с дополнительной защитой от неорганических газов и паров, кислых газов и паров до 1,5 ПДК
UNIX Air: 611 RD В0/Е0, 612V RD/В0/Е0

ГОСТ 12.4.294 -2015, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 59959-2021, ТУ 32.99.11-828-05795731-2017

Назначение: Полумаска является средством индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) от вредных газов, паров и аэрозолей, в том числе пыли (минеральной, металлической, животной, растительной, пыли синтетических моющих средств и т.д.), находящихся в воздухе рабочей зоны. Полумаску используют в производственных помещениях и на открытом воздухе.

Состав, описание: Полумаска формованная, трехслойная, конструкция, устойчивая к смятию. Широкая полоса обтюрации и эластичное оголовье с четырьмя точками крепления. Тесьмы приварены к корпусу полумаски. При наличии клапана – клапан конструктивно защищен от попадания грязи и механических повреждений. Компоненты полумаски (материалы и швы) не имеют выступов, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.
В соответствии с ГОСТ Р 59959-2021, полумаски подразделяются на марки эффективности защиты от вредных веществ в рабочей зоне.

Модификации, класс защиты: 
UNIX Air 611 FFP1 RD /В0/Е0  - низкой эффективности (FFP1 – до 4 ПДК), без клапана
UNIX Air 612V FFP2 RD /В0/Е0 - средней эффективности (FFP2 – до 12 ПДК), с клапаном (V)

Длительность использования: R – многоразового использования

Устойчивость к запылению: D

Степень защиты: 
UNIXAir 611 FFP1 RD/В0/Е0 – без узла клапана выдоха, предназначена для защиты органов дыхания человека от неорганических газов и паров, кислых газов и паров при концентрации до 1,5 ПДК.
UNIXAir 612V FFP2 RD/В0/Е0 - с узлом клапана выдоха предназначена для защиты органов дыхания человека от неорганических газов и паров, кислых газов и паров при концентрации до 1,5 ПДК.

Ограничение площади поля зрения. По требованиям ТР ТС 019/2011 – не более 30%.
UNIX Air 611 FFP1 RD – не более 17%
UNIX Air 612V FFP2 RD – не более 16,9%

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, в %. По ТР ТС 019/2011 – не более 1%:
UNIX Air 611 FFP1 RD – 0,82%
UNIX Air 612V FFP2 RD – 0,69%

Устойчивость к воспламенению: не поддерживает горение.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -10°С до + 40°С. Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015.

Размер маски: универсальный.
Гарантийный срок хранения: 6 лет

